|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **К ст. 34** | **Приложение 2** |

 |
|  | **ТАБЛИЦА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ** |  |

[**Порядок отбития склянок на надводных кораблях 1 и 2 ранга**](http://podlodka.info/documents/55-ship-charter-of-navy/487-table-tones.html#2.2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название сигнала | Сигнал на горне | Сигнал сиреной, ревуном, звонком |
| характер | Порядок передачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **“Боевая тревога”** | № 1 | Один непрерывный сигнал- на кораблях и судах обеспечениязвонком  **..........**- на подводных лодкахревуном  ---------------- | Передается один раз |
| **“Учебная тревога”** | № 13 и 1 | Три коротких и один непрерывный сигнал звонком**...   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | Передается один раз |
| **“Аварийная тревога”** | Не играется | 25−30 коротких сигналов звонком**.............** | Передается один раз.На подводных лодках одновременно с сигналом **“Аварийная тревога”** включаются ходовые огни и аварийно-сигнальный буй на мигание |
| **“Химическая тревога”** | Не играется | Четыре коротких и один продолжительный сигнал звонком**....   \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | Повторяется три раза с промежутком в 2 секунды. |
| **“Радиационная опасность”** | Не играется | Один короткий и два продолжительных сигнала:**. \_\_\_ \_\_\_. \_\_\_ \_\_\_** ревуном – на подводных лодкахзвонком – на надводных кораблях | Повторяется три раза с промежутком в 2 секунды. |
| **“Большой сбор”** | № 2 | Один короткий и один продолжительный сигнал звонком**. \_\_\_ . \_\_\_. \_\_\_**  | Повторяется 12−15 раз без промежутков |
| **“Малый сбор”** | № 3 | Три коротких сигнала звонком**...  ...** | Повторяется два раза с промежутком в 1секунду |
| **“Аврал”** | Не играется | Один короткий и один продолжительный сигнал звонком**. \_\_. \_\_. \_\_**  | Повторяется 10−15 раз без промежутков |
| **“Корабль к бою и походу приготовить”** | Не играется | два коротких сигнала звонком**........** | Повторяется три раза с промежутком в 2 секунды. |
| **“Срочное погружение”** | Не играется | Не менее десяти коротких сигналов ревуном**……………**  | Передается один раз |
| **“Открыть (Закрыть) клапана вентиляции концевых групп ЦГБ”** | Не играется | Один короткий сигнал ревуном**.** | Передается один раз |
| **“Открыть (Закрыть) клапана вентиляции средней группы ЦГБ”** | Не играется | Два коротких сигнала ревуном**..** | Передается один раз |
| **“Открыть (Закрыть) аварийные захлопки ЦГБ”** | Не играется | Три коротких сигнала ревуном**…** | Передается один раз |
| **“Открыть (Закрыть) кингстоны концевых групп ЦГБ”** | Не играется | Один короткий сигнал звонком**.** | Передается один раз |
| **“Открыть (Закрыть) кингстоны средних групп ЦГБ”** |  | Два коротких сигнала звонком**...** | Передается один раз |
| **“Заклинены кормовые (большие кормовые) горизонтальные рули”** |  | Один непрерывный сигнал звонком--------------- | Продолжительность звука 25−30 секунд. |
| **“Вышла из строя громкоговорящая связь”** |  | Четыре продолжительных сигнала звонком и ревуном одновременно**\_\_ \_\_ \_\_ \_\_****\_\_ \_\_ \_\_ \_\_**  | Передается один раз |
| **“Проверка сигнализации и аварийного освещения”** |  | Четыре продолжительных сигнала звонком и ревуном поочередно**\_\_ \_\_ \_\_ \_\_****\_\_ \_\_ \_\_ \_\_**  | Передается один раз |
| **(Слушайте все)****После передачи сигнала голосом (по трансляции) передается нужное приказание”** | № 4 | Три коротких- сигнала звонком**...  ...** | Повторяется два раза с промежутком в 2 секунды. |
| **Проверка звонков во время осмотра и проверки механизмов** |  | Три коротких- сигнала звонком**...** | Передается один раз |
| **“Отбой тревоги” (или окончание объявленного действия)** | № 21 | Три продолжительных сигнала звонком**\_\_\_\_   \_\_\_\_  \_\_\_\_**  | Передается один раз |
| **Начало, перерыв и продолжение занятий и работ** | Не играется | Один продолжительный сигнала звонком      **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Передается один раз |

**ПОРЯДОК ОТБИТИЯ СКЛЯНОК НА  НАДВОДНЫХ КОРАБЛЯХ 1 И 2 РАНГА**

**08.00** — отбивают 8 склянок (четыре \* сдвоенных удара в корабельный колокол)

**08.30** — отбивают 1 склянку (один удар)

**09.00** — отбивают 2 склянки (один сдвоенный удар)

**09.30** — отбивают 3 склянки (один сдвоенный удар и один удар) и так далее до 12.00.

**12.00** — бьют “рынду” \*\* (3 троекратных удара в корабельный колокол).

Со следующего получаса, т. е. **с 12.30** начинается новый счет склянок **до 16.00**,

**с 16.00 до 20.00** и **с 20.00 до 23.00**, т. е. до отбоя.

В **23.00** отбивают 6 склянок.

Командиры кораблей своими приказами определяют, кому из состава дежурной и вахтенной служб отбивать склянки.

\*   — Сдвоенный удар производится в оба края корабельного колокола

\*\* - **“Рында”** - особый бой обозначающий полдень.

**Примечание:**

1.  На надводных кораблях и судах, не имеющих устройства для подачи сигнала с изменяющемся тоном звучания, сигнал **“Боевая тревога”** подается звонком (колоколом громкого боя).

2.  Сигналы тревог, кроме боевой и учебной, объявляемые с учебными целями, в отличии от сигналов фактических тревог предворяются звонком или ревуном – сигналом **“Слушайте все”** (№ 10 – один раз) и голосом по трансляции – словом **“Учебная”**.

3.  Длительность звуков:

Непрерывного или — 25−30 сек.

Продолжительного — 2 сек.

Короткого — 0,5 – 0,7 сек.

Длительность промежутков между звуками сигналов — 0,2 – 0,5 сек
    4.  В случае неисправности звонковой цепи сигнал аварийной тревоги может быть дан корабельным колоколом (ряд частых ударов).